|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение** |
| 1 | Вид коммунальной услуги | **Отопление** |
| 2 | Единица измерения | руб./Гкал |
| 3 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса (наименование организации, ИНН) | МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград»ИНН 3903003375 |
| 4 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 116-01т/18 от 19.12.2018. |
| 5 | Дата начала действия тарифа | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. |
| 6 | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал | **2 381,82** |
| 7 | Дата начала действия тарифа | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. |
| 8 | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал | **2 427,48** |
| 9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего органа) | Постановление Правительства Калининградской области от 28.03.2014 № 184 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) на территории Калининградской области" (с изменениями) |

**Приложение N 1
к** [постановлению](#sub_0) **Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184**

**Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных, жилых домах и общежитиях на территории Калининградской области при отсутствии приборов учета тепловой энергии \***

**С изменениями и дополнениями от: 20 октября 2014 г., 29 сентября 2015 г., 23 мая, 23 августа 2016 г., 24 апреля 2017 г.**

**Таблица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных, жилых домах и общежитиях, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода |
| 1 | Дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0260 |
| 2 | 0,0260 |
| 3-4 | 0,0240 |
| 5-9 | 0,0220 |
| 10 | 0,0210 |
| 11 | 0,0210 |
| 12 | 0,0210 |
| 13 | 0,0210 |
| 14 | 0,0200 |
| 15 | 0,0200 |
| 16 и более | 0,0200 |
| 2 | Дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,0160 |
| 2 | 0,0160 |
| 3 | 0,0160 |
| 4-5 | 0,0140 |
| 6-7 | 0,0140 |
| 8 | 0,0120 |
| 9 | 0,0120 |
| 10 | 0,0120 |
| 11 | 0,0120 |
| 12 и более | 0,0120 |

\* Продолжительность отопительного периода определена как количество календарных месяцев (7 (семь) месяцев), в том числе неполных, в отопительном периоде.