**ПАМЯТКА**

**о мерах предосторожности при использовании электробытовой техники**

**Во избежание пожаров и несчастных случаев соблюдайте следующие меры предосторожности:**

* Приобретая электрообогреватель убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения.
* Устанавливайте нагревательные электроприборы только на подставки из негорючих материалов.
* Не используйте самодельные электронагревательные приборы.
* Не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.
* При каждом включении электроприборов проверяйте в нормальном ли состоянии шнур и штепсельный разъём. Обратите внимание на плотность контактов в местах присоединения проводов к вилке, клеммам, между собой.
* Во избежание пожара, не накрывайте приборы (настольные лампы, бра, обогреватели) горючими материалами (бумагой, тканью и т.д.).
* Не держите включенными бытовые электроприборы во время купания в ванной комнате, так как подключенные к сети приборы при падении в воду вызывают тяжёлые последствия. Располагайте розетки, как можно дальше от раковин и умывальников.
* Пользуйтесь удлинителями только в течение короткого промежутка времени. По окончании пользования сначала необходимо выдернуть вилку из розетки, а затем свернуть его.
* Не вынимайте вилку из розетки, потянув её за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).
* Не перекручивайте, не защемляйте провода и не закладывайте их за газовые (водопроводные) трубы или батареи отопления.

**ПОМНИТЕ! Любое нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, их скрытые неисправности, а также короткие замыкания электропроводки могут привести к пожару.**

**В случае возгорания электробытовых приборов или проводов необходимо:**

* **Отключить электроэнергию**. Если не удаётся выдернуть вилку из розетки, выключить автомат в электрощите. Не будет лишним заранее изучить расположение предохранителей на щите и способ их выключения.
* **Позвонить по телефону «01»** даже если возгорание кажется вам несерьёзным, это не значит, что через какое-то время оно не перерастёт в настоящий пожар**.**
* **После отключения сети можно попытаться потушить очаг пожара** (накрыть горящий прибор мокрой тряпкой или одеялом и т.д.).

**ЗНАЙТЕ!** **Запрещается тушить водой или пенным огнетушителем всё, что находится под напряжением или может оказаться под ним, так как вода и пена являются проводниками электрического тока.**

**Нельзя тушить водой горящую пластмассу, так как при попадании воды расславленный пластик вскипает и разбрызгивается.**